Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 24.09.2012.год.

Сектор за одржавање водоводних мрежа	
Р.
б.	Место интервенције	Датум	Статус радова	
1.		Компанија“Прва Искра“ Наменска, монтажа водоводних елемената	23.09.2012.	Радови у току	
2.		Јасенак.В.Вис.25/1.лом ф5/4.	23.09.2012.	Радови у току	
3.		Швабића крај.34.лом ф 75.	23.09.2012	Радови у току	
4.		Светог Саве14/а.лом ф 5/4.	23.09.2012.	Радови у току	
5.		5 козарска.нема никог кући.	23.09.2012	Радови у току	

Сектор за одржавање канализационих мрежа	
Р.
б.	Место интервенције	Датум	мерач протока
(м3)	Статус радова	
1.		ФЦС “Колубара“,ручно чишћење пресе и решетке	23.09.2012	6928928
	Пумпа у раду	
2	ФЦС “Купинац“	23.09.2012		Пумпа у раду	
3.		ФЦС “ II месна заједница“	23.09.2012		Пумпа у раду	
4.		ФЦС “Војска“	23.09.2012		Пумпа у раду	
5.		ФЦС “Забрежје“	23.09.2012		Пумпа у раду	
6.		ФЦС “Купиначка улица“	23.09.2012		Пумпа у раду	
7.		ФЦС “С5“	23.09.2012		Пумпа у раду	
8	Барич, Колонија бр.4 – улично загушење 	23.09.2012.		Завршени радови	
       12	Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно 
(0800, 1300, 1700, 2100)		у току	

Сектор за прикључке и искључења
(замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама
	
Р.
б.	Место интервенције	Датум	Статус радова	
1.		Не раде	24.09,2012	Планирани радови	

Служба наплате и водочитања
	
Р.
б.	Место интервенције	Датум	Статус радова	
1.		Не раде			

Фабрика воде Барич	
h	14h	22h	7h	
Q (Барич)	99	102	92	
Q (Наменска)	4.6	4.6	7.9	
P	6.3	6.2	6.2	
Q мах 1800	113+4.4	
P	6.3	
Q мин 600	80+4.6	
P	6.2	
квалитет воде	
мутноћа (NTU)	0.21	0.15	0.15	
Резидуал хлора
mg/l	0.70	0.70	0,70	
Радови	Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система.

Фабрика воде Забрежје	
h	14h	
Q (дистрибуирано)	196	
p	5.6	
Q Ø 400	39	
Q Ø 250	33	
Q Ø 600	124	
Q Ø 300	0	
	Q (l/s)	
Френки	21.0	
Дом	20.2	
Павловића крај	12.4	
Брђански крај	5.4	
ТЕНТ	15.3	
Ушће	27.0	
Грабовац		
Резервоари
(m)	Забрежје	3.17	
	Мислођин	3.16	
квалитет воде	
мутноћа (NTU)	0.20	0.22		
Резидуал хлора
mg/l	0,6	0,5		
Радови	
Узимање узорака и контрола параметара воде.
Редовно дежурство. Kонтрола рада изворишта. Провера монтиране опреме за регенерацију Рени бунара.

Обрадила : Радиша Кувекаловић